PRONTO CONSEGNA GENNAIO 2017

**SERIE FX3.2.90.1030**

Calandra 3 rulli asimmetrica semplice invito completo

Capacità: 1030x3

Diametro rulli: 90-90-95

Dotazioni di serie: come da catalogo

Optional inclusi: Tempra / Disp. Conico frontale / Visualizzatore Digitale rullo laterale/Rettifica rulli

**SERIE FX3.1.35.405 MANUALE**

Calandra 3 rulli asimmetrica manuale semplice invito completo

Capacità: 400x1

Diametro rulli: 35-35-35

Dotazioni di serie: come da catalogo

Optional inclusi: Tempra / Disp. Conico frontale

**SERIE FX3.1m.35.405 MOTORIZZATA**

Calandra 3 rulli asimmetrica manuale semplice invito completo

Capacità: 400x1

Diametro rulli: 35-35-35

Dotazioni di serie: come da catalogo

Optional inclusi: Tempra / Disp. Conico frontale